浙江中元磁业股份有限公司年产4000吨烧结钕铁硼技改项目生态环境影响评价第一次信息公示
1、 建设项目基本信息
项目名称：浙江中元磁业股份有限公司年产4000吨烧结钕铁硼技改项目
建设地址：浙江省东阳市经济开发区长松岗功能区长松路18号和横店镇工业区电镀集聚区江滨西路191号
建设性质：改建
建设内容：本项目采用了自主研发的技术和改进工艺，购置全新工艺的甩片炉、氢碎炉、烧结炉、充磁机等设备，项目完成后，可形成年产4000吨各规格高性能烧结钕铁硼磁体的生产能力。电镀工序场地在横店镇电镀集聚园区，对电镀生产线实施技改，购置全自动滚镀镍线、全自动挂镀镍线、全自动滚挂一体镀锌线共3条，保留2条锌双桶半自动生产线，淘汰1条旧生产线。项目总投资3000万元，其中设备投资2815万元。
二、现有工程基本情况及环境保护情况
公司自2010年至今审批通过了4个项目，分别为：（1）“年产4500吨烧结钕铁硼生产线技术改造项目”（东环〔2010〕31号）；（2）“年产2000吨钕铁硼电机磁钢项目”（东环〔2015〕15号）；（3）“钕铁硼磁钢电镀生产线搬迁技改项目”（金环建东〔2016〕6号）；（4）“年产4000吨钕铁硼节能改造项目”（金东二备〔2024〕20号）。
现有项目环境保护情况：
（1）废气：现有项目废气主要包括切割粉尘、油雾及电镀酸雾等。长松岗厂区纯铁切割粉尘经沉降后车间内无组织排放；多线切割机为密闭设备，自带油雾冷凝回收装置，油雾经冷凝回收过滤后循环使用；晶界扩散乙醇废气经冷凝回收装置处理后无组织排放。横店电镀厂区各电镀线酸雾经收集后分路处理：前道硝酸雾经还原剂喷淋塔处理，后道硫酸雾及各线酸雾经碱液喷淋塔处理，分别经4根15m高排气筒排放。根据竣工环境保护验收监测及登记表实测数据，现有项目废气经上述防治措施处理后均可达标排放。
（2）废水：现有项目废水分类收集、分质处理。长松岗厂区磨加工废水经沉淀池处理后循环使用不外排，设备冷却用水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理达到要求后，纳管至东阳市第二污水处理厂处理。横店电镀厂区电镀废水分为前处理废水、酸洗废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水五股分类收集，经专用管道送至东阳四合水处理有限公司分质处理达标后，由市政污水管网纳入横店污水处理厂处理；初期雨水经收集池收集后送四合水处理有限公司处理；纯水制备浓水回用于前处理及地面冲洗。根据竣工环境保护验收监测，现有项目废水经上述防治措施处理后可达标排放。
（3）固废：现有项目产生的固废主要包括磁泥、边角料及不合格品、金属屑、废真空包装袋、废包装材料等一般固废，以及废液压油、废机油、废乙醇、废油桶、沾染危险化学品的废包装物、电镀废槽液、槽渣、废滤芯、废水处理污泥等危险废物。一般固废外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运；危险废物分类收集后暂存于危险废物仓库，定期委托相关资质单位处置。
（4）噪声：现有项目噪声源主要为甩带炉、气流磨、压机、烧结炉、切割及磨加工设备等。噪声控制措施为：选用低噪声设备，高噪声设备基础设置减振垫、弹簧减振器，避免刚性连接，风机等设备加设消声措施，并结合厂房合理布局、建筑隔声降噪。根据登记表验收监测，现有项目厂界噪声满足3类标准要求。
企业横店电镀厂区已核发全国排污许可证，有效期为2024年10月9日至2029年10月8日；长松岗厂区已于2020年3月完成排污登记。企业依法持证排污、按证排污，按照自行监测要求定期对废气、废水排污口开展监测，按期提交排污许可证执行报告，并对污染物治理设施运行情况、固废产生情况等及时记录，环境管理台账规范化管理。
三、建设单位名称及联系方式
建设单位名称：浙江中元磁业股份有限公司
联系人/联系电话：周工/18868581991
四、生态环境影响报告书编制单位
环评单位名称：杭州一达环保技术咨询服务有限公司
联系人/联系电话：肖工/19157737013
五、公众意见表网络链接
[bookmark: _GoBack]http://zjzycy.com/news/details-jsxmhjyxpjgzyjb-1942.html
六、提交公众意见表的方式和途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈，也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人，当面反馈意见。
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